Утверждаю:

Директор ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Корсакова Т.Н.

«01» августа 2016г.

приказ № 32 от «01» августа 2016г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

**О мерах пожарной безопасности в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка»**

**по адресу: Ярославская область, Борисоглебский район с. Вощажниково**

1. **Общие положения**

Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений и помещений в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка», нормы поведения сотрудников в целях обеспечения пожарной безопасности. Является обязательной для исполнения воспитателями, воспитанниками, обслуживающим персоналом и сотрудниками ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка».

Инструкция о мерах пожарной безопасности в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» разработана согласно:

* Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390 «О противопожарном режиме»;
* Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
* Приказа МЧС РФ от 12.12. 2007г №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;
* с учетом требований Федерального закона от 21.12.1994 №69 «О пожарной безопасности».

Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» является обязательной для исполнения всеми сотрудниками, не зависимо от их образования, стажа работы, а так же для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» работников.

Обучение сотрудников учреждения мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Все сотрудники учреждения должны под подпись ознакомиться с общеобъектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка», знать свои обязанности и порядок действий при пожаре и эвакуации.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума устанавливаются директором. Обучение мерам противопожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Вводный противопожарный инструктаж в учреждении проводится директором или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом директора.

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей в обязательном порядке делается запись в журнале учета проведения инструктажей по противопожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Ответственный за пожарную безопасность проходит обучение в специализированной организации. Воспитатели, обслуживающий персонал и сотрудники ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка», позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Ли­ца, ви­нов­ные в на­ру­ше­нии (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Ин­ст­рук­ции о ме­рах по­жар­ной безо­пас­но­сти не­сут уголовную, административную, дисциплинарную или иную от­вет­ст­вен­ность в со­от­вет­ст­вии с дей­ст­вую­щим за­ко­но­да­тель­ст­вом РФ.

1. **Характеристики ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» и специфика пожарной опасности.**

Самым важным фактором в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» является круглосуточное пребывание воспитанников различного возраста.

Производственные процессы ведутся на кухне ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» при приготовлении пищи.

В ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» имеются помещения группы младших воспитанников, группы старших воспитанников, группы дошкольников, группы дневного отделения, складские помещения с инвентарем, с мебелью, продуктами питания, служебные помещения сотрудников, административные помещения.

**Особо опасные в пожароопасном отношении помещения ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка»:**

Кухня;

Склад пищевых продуктов;

Склад материальных запасов;

Медицинский кабинет;

Прачечная;

Гараж.

1. **Ответственные за пожарную безопасность, первую помощь и эвакуацию в случае пожара в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» и их обязанности.**

Ответственным за пожарную безопасность в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» назначен - заместитель директора по АХР.

Ответственным за оказание первой помощи назначена – медицинская сестра.

Кроме того назначены ответственные за эвакуацию воспитанников из комнат и других помещений: дежурный воспитатель, младший воспитатель;

**Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность:**

Директор обязан обеспечить строгое выполнение Инструкции о мерах пожарной безопасности в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка», а также:

* соблюдать требования противопожарной безопасности, выполнять предписания постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;
* разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению противопожарной защиты в учреждении;
* проводить противопожарную пропаганду, а также обучать сотрудников и воспитанников учреждения мерам противопожарной защиты;
* обеспечивать содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать их применения не по их прямому назначению;
* оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований противопожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
* предоставлять в установленном порядке во время тушения пожаров на территории ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров, и привлеченных к тушению пожаров сил;
* обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территории учреждения;
* предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии противопожарной безопасности в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка», а также произошедших на его территории пожарах и их последствиях;
* обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в учреждении;
* назначить сотрудника, ответственного за противопожарную безопасность в учреждении, который обязан обеспечивать строгое соблюдение требований пожарной безопасности в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка»;
* обеспечить наличие инструкции о действиях персонала учреждения по эвакуации людей при пожаре, наличие планов эвакуации людей в случае возникновения пожара;
* обеспечить эвакуационное автоматические включение освещения при прекращении электропитания рабочего освещения;
* обеспечить объект огнетушителями по нормам согласно требованиям противопожарной безопасности;
* запрещать (своим приказом) курение и использование открытого огня на территории и в зданиях учреждения;
* устанавливать порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, с составлением соответствующего акта, но не реже 1 раза в год;
* обеспечивать исправное состояние пожарных гидрантов, их своевременное утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года;
* обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты учреждения (системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, эвакуационных выходов);
* организовывать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности выше указанных систем и средств противопожарной защиты учреждения с оформлением соответствующего акта проверки;
* обеспечивать в соответствии с годовым планом-графиком, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений учреждения (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре);
* в период осуществления работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, директор учреждения обязан принимать необходимые меры по защите объектов от пожаров;
* обеспечивать исправное содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям учреждения, и пожарным гидрантам;
* обеспечивать своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы;
* в групповых помещениях и кабинетах учреждения размещать только необходимую мебель, пособия и другие предметы;
* обеспечивать своевременную огнезащитную обработку деревянных конструкций;
* обеспечивать наличие на посту круглосуточной охраны, инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта;
* пост охраны должен быть обеспечен телефонной связью и исправным ручным электрическим фонарем;
* для передачи оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре разрешается использовать любые сети вещания, имеющиеся на объекте (сигнализация, голосовое оповещение.

Ответственный за пожарную безопасность в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» обязан:

* проводить инструктажи по пожарной безопасности с персоналом 1 раз в квартал;
* обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях учреждения;
* разработать и утвердить у директора учреждением Инструкцию по эвакуации (в дневное и ночного время, а также не реже, чем 1 раз в полугодие, осуществлять практические тренировки сотрудников;
* обеспечивать исправное состояние знаков противопожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;
* обеспечивать наличие планов эвакуации в случае возникновения пожара на каждом этаже учреждения;
* устанавливать порядок и сроки осуществления работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта, но не реже одного раза в год;
* обеспечивать исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организовывать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, а в случае отключения участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого своевременно извещать об этом подразделение пожарной охраны;
* предоставлять директору сведения о состоянии средств пожаротушения в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка», в том числе по срокам их замены и ремонта;
* незамедлительно сообщать в пожарную охрану о пожарах и возникших ситуациях, способствующих возникновению пожара;
* обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка».
1. **Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка».**

В ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка»единовременно может находится не более 88 человек.

1. **Обязанности воспитателей, воспитанников, обслуживающего персонала и сотрудников ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» по соблюдению правил пожарной безопасности.**

**Воспитатели, обслуживающий персонал и сотрудники в части соблюдения правил пожарной безопасности обязаны:**

* строго соблюдать все требования Инструкции о мерах пожарной безопасности в учреждении, требования противопожарной безопасности, установленные в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка»;
* знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
* выполнять требования пожарной безопасности применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку своих рабочих мест от горючих материалов, сгораемого мусора;
* организовать с воспитанниками и учреждения занятия (беседы) по изучению правил противопожарной безопасности в быту;
* при обнаружении нарушений в работе электрической техники, электроприборов нестабильной работе, искрении, появлении запаха нагревающейся электропроводки, нагревании электроприборов, нехарактерном гуле в электроприборах немедленно отключить электроприбор и уведомить об этом директора ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» или ответственного за пожарную безопасность;
* знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению воспитанников;
* оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
* своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму;
* выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности.
1. **Пожарная безопасность на кухне при использовании теплового электрооборудования для приготовления пищи.**

Работники кухни ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка», работающие с электронагревательным оборудованием, допускаются к работе на оборудовании только после проведения инструктажа и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на оборудовании.

При эксплуатации такого оборудования для приготовления продуктов необходимо:

* загружать (и выгружать) обжариваемый продукт в нагретый жир в металлической сетке (корзине), соблюдая осторожность, во избежание разбрызгивания жира и попадания его капель на рабочие тены и горячие поверхности оборудования;
* своевременно выключать электроплиты или переводить их на меньшую мощность при перегреве;
* немедленно отключать жарочные аппараты при чадении жира, так как может последовать воспламенение продукта.

**При работе не допускается:**

* хранить и складывать рядом и на электрооборудование для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр.;
* использовать оборудование с неисправным датчиком реле температуры;
* оставлять включенными электроплиты и д.р. оборудование после окончания процесса приготовления;
* охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

По окончании рабочего дня перед закрытием помещения проверить отключение электронагревательных приборов от сети.

**Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях кухни, складских помещениях, столовой продуктов и материалов.**

В кухне, на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

Количество продуктов, предназначенных для работы кухни, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.

Количество продуктов в подсобных помещениях и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

Упаковки от продуктов и полуфабрикатов выносятся из помещений кухни ежедневно.

Запрещается временное и постоянное хранение и размещение продуктов, материалов и инвентаря на путях эвакуации.

1. **Пожарная безопасность при использовании гладильного оборудования** **в прачечной** **ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка»**

Перед работой на электронагревательном электрооборудовании (утюги, отпариватели) допускаться специалисты ознакомленные с правилами работы на оборудовании по инструкции завода-изготовителя.

Перед работой специалисту необходимо гладильное оборудование проверить внешним осмотром на:

* отсутствие внешних повреждений;
* исправность кабеля (шнура) электропитания, вилки, розетки;
* в среднем положении терморегулятора утюга проверить отключение при нагреве.

**При эксплуатации электрооборудования запрещается:**

* работать на гладильном оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенками, закрывающими доступ к нагревающимся частям, защита которых при работе предусмотрена заводом-изготовителем;
* гладить утюгом с неисправным терморегулятором или без него;
* работать с утюгом без специально предусмотренной подставки;
* покидая рабочее место, оставлять включенным оборудование;
* хранить и складывать рядом с электрооборудованием посторонние предметы;
* продолжать работу при обнаружении неисправности или перебоев в работе электрооборудования, появлении дыма или искрения в электрооборудовании;

**Покидая помещение, а также по окончанию рабочего дня перед закрытием помещения обязательно проверить, отключено ли оборудование.**

1. **Пожарная безопасность при проведении праздничных и торжественных мероприятий в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» с присутствием более 50 человек.**

Ответственным за пожарную безопасность при проведении торжественных, праздничных мероприятий (общих собраний в актовом зале, шоу, дискотек) в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка», является заместитель директора по АХР. Он обязан обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием воспитанников, сотрудников и гостей.

**Он отвечает за:**

* проведение целевого инструктажа с воспитателями, приглашенными артистами перед проведением мероприятий, о действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди воспитанников, сотрудников и гостей;
* подготовку помещения в соответствии с установленными нормами, правилами и настоящей инструкцией;
* на новогодние праздники за установку новогодней елки в помещении, украшение новогодней елки в соответствии с правилами ППР в РФ.

**Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обязан:**

* присутствовать при проведении таких мероприятий;
* перед проведением мероприятия проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении, работу систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре;
* проверить наличие и исправность телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны;
* проверить эвакуационные пути и выходы из помещений;
* если применяется электрическая иллюминация проверить наличие сертификата. Проверить её исправность, целостность проводов и ламп. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов) они должны быть немедленно обесточены.

**Требования к подготовке помещения проведению мероприятий с массовым пребыванием людей.**

Помещения для проведения мероприятий должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Помещение должно быть оснащено телефонной связью.

Рядом с телефоном должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

В помещении должны находиться: первичные средства пожаротушения.

При проведении Новогодних праздников, елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка.

Для выдачи подарков в помещении должны быть определены соответствующие места, расположенные в стороне от основных выходов.

**Запрещается:**

* на новогодних праздниках, украшать елку (в том числе обкладывать подставку) и ветки марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами, использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
* участие в празднике, воспитанников и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными составами;
* применять открытый огонь, свечи, бенгальские огни для проведения праздников, шоу, дискотек;
* использовать для украшения залов иллюминацию без сертификата соответствия;
* подключать сценическое электрооборудование через удлинитель;
* уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
* полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий;
* допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;
* при проведении мероприятий стоять в дверных проемах эвакуационных выходов;
* применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать загорание;

**Обязанности и действия персонала центра при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием людей.**

В случае возникновения пожара действия персонала ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка», в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности воспитанников, их эвакуацию и спасение.

При загорании одежды на участнике праздника не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя.

**Действия ответственных за эвакуацию во время пожара.**

При возникновении пожара или загорания при проведении праздников и пр. торжеств первыми из помещения необходимо эвакуировать воспитанников.

Исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Воспитателям быстро организовать воспитанников в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения в безопасное место.

При задымлении помещения скажите воспитанникам пригнуться и выйти.

При выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня.

Если на мероприятии присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации. Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность воспитанников, в Ваших руках.

После того, как воспитанники эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку все ли на месте. При необходимости вызовите скорую помощь. Доложите директору о том, что все воспитанники находятся с вами в безопасности.

1. **Порядок содержания прилегающей территории ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка».**

Территория ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» должна постоянно содержаться в чистоте, периодически очищаться от опавших листьев, сухой травы, тополиного пуха. Весь мусор, отходы и т.п. должны собираться в специально отведенных местах и систематически удаляться.

Проезды и подъезды ко всем зданиям и сооружениям, пожарным гид­рантам, должны быть всегда свободными.

Колодцы гидрантов в зимнее время должны быть очищены от снега и льда.

Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

 Противопожарные разрывы между зданиями не разрешает­ся использовать для строительства, а также под складирование материалов, оборудования, упаковочной та­ры и для стоянки автомототранспорта, в том числе служебного и личного.

О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта (или по другим причинам), препятствующем проезду пожарных машин, необхо­димо немедленно уведомлять пожарную охрану.

На период производства ремонта дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены пере­езды через ремонтируемые участки с использованием дорожных знаков, приме­няемых в этих случаях.

**На территории ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» запрещается:**

* разводить костры, выжигать сухую траву, тополиный пух. Сжигать листья и мусор;
* использовать пиротехнические изделия;
* хранить, в том числе временно, вблизи зданий емкости с легковоспламеня­ющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатыми и сжиженными газами, пустую тару от легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей;
* проводить пожароопасные работы с использованием газо-, электросварочного оборудования, искрообразующего электроинструмента без соответственно оформленного наряда-допуска на проведение таких работ.
1. **Содержание здания, помещений и**

**эвакуационных путей в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка».**

**Содержание зданий и помещений**

Директор ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» и ответственный за пожарную безопасность своими полномочиями обеспечивают:

* поддержание здания ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» в соответствии с правилами противопожарного режима;
* своевременное проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций здания ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка»;
* устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования;
* проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год;
* исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;
* при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны;
* укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);
* исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации, установок, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;
* при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. Хранение в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка»исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты;
* оснащение ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» огнетушителями по нормам правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;
* очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности;
* наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях инвентаря, мебели и оборудования;
* наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. Для поддержания фонарей в рабочем состоянии проводить их подзарядку необходимо в соответствии с инструкцией производителя;

**При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, собрания, торжества, представления и др.) обеспечивают:**

* осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
* дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
* **Содержание эвакуационных путей**

Пути эвакуации должны в любое время быть свободны от посторонних предметов, инвентаря и мебели.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

**В комнатах, служебных, складских помещениях ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка», а также на чердаках, в подвалах запрещается:**

* загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;
* хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пиротехнические изделия и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
* использовать чердак, подвал для организации производственных участков, мастерских размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности и для хранения оборудования, мебели и других предметов;
* проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
* при эксплуатации эвакуационных путей и выходов изменять проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности), в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
* изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

**При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:**

* устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации из ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка», загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, мебелью, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
* размещать на путях эвакуации столы, стулья;
* устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
* устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
* фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.
* **При эксплуатации электрооборудования и оргтехники в помещениях ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка»** **запрещается:**
* складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и пр., эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем;
* эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
* пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
* обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
* пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
* применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
* оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
* размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
* при проведении аварийных и других строительно-монтажных работах использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
* эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
* знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.
1. **Порядок осмотра и закрытия по окончании работы**

**помещений ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка».**

По окончании рабочего дня помещения проверяются сотрудникам внешним визуальным осмотром.

В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить о них директору или ответственному за пожарную безопасность.

Закрывать кабинет, помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, запрещено.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электрооборудование, бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

1. **Порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ.**

В помещениях ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

На проведение огневых работ при необходимом текущем или аварийном ремонте (газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной нормативными актами.

**При проведении огневых работ необходимо:**

* прекратить работу в помещениях, где проводятся огневые работы, и смежных с ними;
* перед осуществлением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а так же горючих газов;
* обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;
* плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями;
* для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные и соседние помещения все проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами;
* место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов по правилам противопожарного режима в РФ;
* находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой;
* место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр;
* при перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать;
* по окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать.

**Во время осуществления огневых работ строго запрещается:**

* приступать к выполнению работы при неисправной аппаратуре;
* осуществлять огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
* применять одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
* допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения;
* допускать соприкосновения электрических проводов с баллонами, наполненными сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
* выполнять работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а так же находящихся под электрическим напряжением;
* осуществлять огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с использованием горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

Все огневые работы, связанные с использованием открытого огня, должны выполняться до начала использования горючих материалов.

Строго запрещено осуществление огневых работ на элементах зданий учреждения, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

**При проведении покрасочных работ необходимо:**

* осуществлять составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях учреждения у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
* осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно;
* размещать лакокрасочные материалы в кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;
* не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед их использованием, а после завершения работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений учреждения.

**Запрещается проводить пожароопасные работы в помещениях, где находятся воспитанники и персонал, а также в смежных с ними помещениях.**

1. **Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.**

Хранить в специальных помещениях пожароопасные вещества и материалы следует с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

Ёмкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть надежно защищены от солнечного и другого теплового воздействия.

На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок разрешено только в негорючих контейнерах.

Расстояние от электрических светильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не менее 0,5 метра.

Все манипуляции, связанные со вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны осуществляться в помещениях, изолированных от мест хранения.

Строго запрещено в помещении склада инвентаря и ТМЦ использовать дежурное освещение, применять электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

Все оборудование склада после окончания рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны находиться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.

1. **Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» территории**

Директор ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» в пределах своих полномочий обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, подъездов к зданию, и пожарным гидрантам, находящимся на территории.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

1. **Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли.**

Комнаты, помещения столовой, кухни, складские помещения (кладовые) должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

Мусорные корзины в комнатах, служебных помещениях должны освобождаться не реже одного раза в день или по мере их наполнения.

Собранный из помещений сгораемый мусор выносится ежедневно. Не допускается его хранение в помещениях ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка».

1. **Допустимое количество единовременно находящихся**

**в помещениях материалов.**

Хранение горючих материалов в помещениях ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» (тканей, древесины) допускается в складских, специально подготовленных для этих целей, помещениях.

Постоянное хранение пожароопасных и взрывчатых веществ в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» не допускается.

1. **Обязанности и действия воспитателей, обслуживающего персонала и сотрудников ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации.**

При срабатывании АПС и при обнаружении  пожара или признаков горения   (задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) любой сотрудник ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» обязан:

* оповестить о пожаре всех находящихся в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом;
* немедленно  вызвать пожарную охрану по телефону **01, с мобильного тел. 010**.

**Сообщить диспетчеру:**

* Свою фамилию и имя;
* Адрес ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка»;
* Кратко описать, где загорание или что горит;
* Сколько людей находится в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка»;
* Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.

**Пути эвакуации воспитанников и эвакуационные выходы из ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка».**

В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки.

Эвакуацию воспитанников из комнат 2-го этажа проводить по лестничным клеткам, ведущим на первый этаж, далее через главный выход непосредственно на улицу или через запасной выход первого этажа, также ведущий непосредственно наружу.

Эвакуацию воспитанников из комнат, расположенных на 1-ом этаже, проводить через главный выход непосредственно на улицу. При невозможности использования для эвакуации этого выхода воспитанники, находящиеся на первом этаже, эвакуируются через запасной выход первого этажа, ведущий непосредственно наружу.

**Правила эвакуации воспитанников из комнат при пожаре.**

При поступлении сигнала о пожаре исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность воспитанников в Ваших руках.

С момента объявления пожарной тревоги и до её отмены воспитатель руководит воспитанниками и обеспечивает их безопасную эвакуацию.

Перед эвакуацией прежде всего необходимо убедиться, что выход из комнаты безопасен, коридор не заполнен дымом.

Воспитанникам необходимо выхо­дить из комнат по одному. Воспитатель, покидая комнату, проверяет, все ли воспитанники покинули помещение, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери.

Воспитанников необходимо вести организованным строем, не суетясь, в соответствии с планом эвакуации по наиболее безопасному и короткому эвакуационному пути к выходу из ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка».

При эвакуации ориентируйтесь по знакам эвакуации, наблюдайте за состоянием воспитанников, при необходимости помогайте, не разрешайте воспитанникам бежать, обгоняя друг друга, создавать давку и панику.

По лестнице все воспитанники спускаются по одному с правой стороны, оставляя место для подъема пожарных.

После эвакуации из ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» воспитанники размещаются:

В теплое время года - на игровой площадке, на месте, указанном на плане эвакуации.

В холодное время года в беседке; пункт временной эвакуации – Борисоглебский политехнический колледж;

Если у кого-то из воспитанников ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота, немедленно покажите его медсестре ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» и вызовите скорую помощь. После того, как воспитанники эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку, все ли воспитанники на месте. Доложите директору о том, что все воспитанники находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

В случае отсутствия кого – либо из воспитанников, немедленно сообщите директору или руководителю тушения пожара, в каком помещении возможно остались воспитанники, по какому пути проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара окна помещения.

1. **Обязанности директора ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка»** **при пожаре и эвакуации.**

**При возникновении пожара директор обязан:**

* распорядиться о прекращении любой деятельности в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка**»**,  кроме работ,  связанных  с мероприятиями по спасению воспитанников и тушением пожара;
* до прибытия  подразделений пожарной охраны осуществлять общее  руководство и координацию действий персонала  по  эвакуации воспитанников и тушению пожара;
* контролировать, все ли воспитанники, воспитатели и сотрудники ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» выведены   за  пределы  опасной  зоны;
* в   случае,  если  не  все воспитанники, воспитатели и сотрудники смогли   покинуть помещения, если позволяет обстановка, немедленно организовать спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
* обеспечить  соблюдение  техники  безопасности  персоналом, принимающим участие в спасательных работах;
* организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для  подъезда  к  зданию,  где произошел   пожар,  кратко охарактеризовать сложившуюся ситуацию,  обратив  особое  внимание на   предполагаемые   места возможного нахождения воспитанников, воспитателей и сотрудников ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка», нуждающихся в эвакуации, указать окна этих помещений;
* после прибытия пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка», прилегающих строений и сооружений, сообщить другие сведения, необходимые для спасения не сумевших эвакуироваться и успешной ликвидации пожара.
1. **Обязанности заместителя директора учреждения при пожаре и эвакуации.**

Обеспечивает встречу подразделений пожарной службы и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

Докладывает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для ликвидации пожара и проведения, связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных взрывчатых и сильнодействующих веществ.

1. **Обязанности медицинской сестры при пожаре и эвакуации.**

На случай возникновения пожара у медицинской сестры должна быть готова медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи.

При возникновении пожара и других ЧС медицинская сестра следит за состоянием воспитанников и персонала, в случае необходимости оказывает первую помощь до приезда скорой помощи.

После эвакуации воспитанников вместе с воспитателями находится в местах сбора воспитанников и следит за их самочувствием.

1. **Обязанности воспитателей при пожаре и эвакуации.**

Подготовить воспитанников к эвакуации: прекратить занятия, игры, прием пищи.

С учетом сложившейся обстановки определите наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации воспитанников в безопасную зону в кратчайший срок.

Исключите условия, способствующие возникновению паники, при этом нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Быстро организовать воспитанников в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, эвакуировать из учреждения.

Эвакуировать группы воспитанников необходимо не менее, чем двум взрослым, при этом один взрослый - впереди группы, второй - замыкает группу и следит за состоянием воспитанников, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы.

При задымлении помещения попросите воспитанников пригнуться и выводите их в таком положении.

При выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня.

В теплое время года воспитанники группами размещаются на игровой площадке на территории центра;

В холодное время года воспитанники размещаются в беседке, пункт временной эвакуации Борисоглебский политехнический колледж;

После эвакуации воспитанников в безопасное место, сверьтесь всех воспитанников по списку, все ли на месте.

Если у кого-то из воспитанников ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота немедленно покажите ребенка медсестре и вызовите скорую помощь.

Доложите директору о том, что все воспитанники находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

1. **Обязанности младших воспитателей сестры при пожаре и эвакуации.**

Помогает воспитателю одевать воспитанников.

Если обстановка и время не позволяют одеть воспитанников, собирает вещи и выносит вслед за воспитанниками.

Сопровождает воспитанников вместе с воспитателем при эвакуации.

1. **Отключение электроэнергии в ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» при пожаре.**

Отключение электроэнергии в помещениях ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» проводит дежурный охранник;

Отключать электроэнергию только по указанию директора, ответственного за пожарную безопасность или руководителя тушения пожара.

Общее обесточивание производится из электрощитовой, находящейся на 5-ой опоре возле запасных ворот.

1. **Порядок размещения и использования огнетушителей.**

**Меры безопасности при работе с ними.**

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний.

Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами.

Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Для тушения твердых горючих веществ, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, электропроводки (до 1000 вольт), применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

**Правила применения порошковых огнетушителей:**

* поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания);
* сорвать пломбу;
* выдернуть чеку за кольцо;
* путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

**Общие рекомендации по тушению огнетушителями:**

* при тушении пролитых легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей

тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;

* горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх;
* наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
* после применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению;
* использованный огнетушитель необходимо сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения;
* использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.
1. **Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним.**

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний различных объектов, кроме электроустановок под напряжением.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

При возникновении загорания обязательно убедитесь, что очаг загорания не является электроустановкой, электроприбором.

**Для приведения в действие пожарного крана необходимо:**

* сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа;
* открыть дверцу;
* извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны;
* поворотом маховика клапана пустить воду и приступить к ликвидации горения.

При использовании пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время, как один человек производит пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону горения.

Запрещается использовать пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с тушением загораний, проведением тренировочных занятий.

Инструкцию составил: зам. директора по АХР/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Курепнева Ю.А./

 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)